***Załącznik Nr 2***

**„ usługi serwisowania pojazdów służbowych spzoz w lubartowie”**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w zdolności techniczno-eksploatacyjnej i ruchowej pojazdów należących do SPZOZ w Lubartowie w celu zapewnienia ich bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania.

2. Pojazdy należące do SP ZOZ w Lubartowie:

1. Fiat Ducato rok budowy 2013, poj. silnika 1956 cm³, moc silnika 85 kW, rodzaj paliwa: olej napędowy,
2. Volkswagen Crafter rok budowy 2009, poj. silnika 2461 cm3 moc silnika 120 kW , rodzaj paliwa: olej napędowy,
3. Volkswagen Crafter rok budowy 2009, poj. silnika 2461 cm3 moc silnika 120 kW , rodzaj paliwa: olej napędowy,
4. Volkswagen Crafter rok budowy 2009, poj. silnika 2461 cm3, moc silnika 120 kW , rodzaj paliwa: olej napędowy,
5. Volkswagen Crafter rok budowy 2009, poj. silnika 2461 cm3 moc silnika 120 kW, rodzaj paliwa: olej napędowy,
6. Mercedes Sprinter 313 TDI rok budowy 2001, poj. silnika 2148 cm3 moc silnika 95 kW, rodzaj paliwa: olej napędowy,
7. Renault Trafic rok budowy 2007, poj. silnika 1995 cm3 moc silnika 84 kW rodzaj paliwa: olej napędowy,
8. Peugeot Partner rok budowy 2010, poj. silnika 1560 cm³, moc silnika 55 kW, rodzaj paliwa: olej napędowy,

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1. wykonywania konserwacji, napraw i przeglądów okresowych,
2. badania technicznego pojazdów,
3. napraw pojazdów uszkodzonych w trakcie eksploatacji,
4. naprawy i wymiany ogumienia, także sezonowego,
5. bieżącego uzupełniania płynów eksploatacyjnych, z wyjątkiem płynów do spryskiwaczy,
6. zapewnienia dostępności materiałów i części zamiennych,
7. potwierdzania przeglądów po wykonaniu usług z odpowiednim wpisem w książce serwisowej,
8. naprawy uszkodzonej karoserii ( napraw blacharskich),
9. holowania uszkodzonych pojazdów w celu ich naprawy,
10. innych czynności wynikających z bieżącej eksploatacji i koniecznych w celu zapewnienia bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania pojazdów,
11. udzielenia minimum 6-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, a na nowe podzespoły - gwarancja udzielona przez producenta.

4. Dopuszcza się wykonywanie napraw przez Podwykonawców pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez Podwykonawcę - Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od Podwykonawców.

5. Części użyte do napraw będą nowe. Dopuszcza się regenerację podzespołów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części oraz fakturę.  
6. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta oraz spełniać wszelkie normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.

7. W zakresie przeglądu okresowego Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

1. wymiany oleju silnikowego,
2. uzupełnianie płynu AD BLUE w samochodach Volkswagen Crafter,
3. wymiany filtra oleju,
4. wymiany filtra paliwa,
5. wymiany filtra powietrza,
6. sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej w tym stanu akumulatora,
7. sprawdzenia stanu oświetlenia pojazdu w tym ustawienie reflektorów i ewentualne uzupełnienie,
8. sprawdzenia stanu specjalistycznego oświetlenia pojazdu w tym sprawdzenie alarmowych lamp błyskowych i stan głośnika w urządzeniu alarmowym ,
9. sprawdzenia stanu układu zapłonowego,
10. sprawdzenie sprawności układu hamulcowego w tym ewentualne nieszczelności i stan materiałów ciernych ( klocki, tarcze, szczęki, bębny ) oraz stan płynu hamulcowego,
11. sprawdzenia sprawności układu kierowniczego,
12. sprawdzenia sprawności układu zawieszenia przedniego i tylnego,
13. sprawdzenia sprawności i szczelności skrzyni biegów oraz mechanizmu przeniesienia napędu,
14. sprawdzenia stanu opon samochodowych w tym stan bieżnika oraz ciśnienia powietrza w oponach,
15. sprawdzenia stanu i szczelności układu chłodzenia silnika oraz ogrzewania pojazdu,
16. sprawdzenia naciągu paska wieloklinowego napędzającego alternator, pompę wodną i inne urządzenia potrzebne do pracy pojazdu,
17. sprawdzenia szczelności i mocowania układu wydechowego,
18. sprawdzenia stanu klimatyzacji ze sprawdzeniem szczelności układu, poziomu czynnika chłodzącego oraz sprawdzeniem stanu filtra przeciwpyłowego,
19. sprawdzenia stanu zawiasów, rolek i ograniczników drzwi,
20. sprawdzenia stanu mocowania wszelkich osłon przegubów pod pojazdem,
21. wykonanie innych napraw wynikłych w trakcie przeglądu okresowego.

Zakres powyższych czynności jest uzależniony od marki i modelu samochodu oraz od zaleceń producenta. Przegląd powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w książce przeglądów serwisowych oraz spełniać wszelkie normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.

Po wykonaniu badania technicznego Wykonawca zobowiązany jest do:

* wyzerowania wskazania wyświetlacza terminów przeglądu (wskaźnika obsługi technicznej),
* wpisać stan licznika kolejnego przeglądu na karcie przeglądów lub w książce przeglądów serwisowych.

**NAPRAWY:**

**Naprawy powinny być wykonana zgodnie ze sztuką napraw zlecanych przez Producenta danej marki i modelu pojazdu. Ww. usługa powinna spełniać wszelkie normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.**

**Badania techniczne pojazdów** wykonywane będą na podstawie wskazania stanu licznika w zależności od marki i modelu pojazdu jednak nie dłużej niż co 12 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesiące od dnia zawarcia umowy.